

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Привольненского**

**сельского поселения**

**Ремонтненского района**

**Ростовской области**

**347490 п.Привольный**

**ул.Советская, 21**

05**.10.2010 № 235**

**Пояснительная записка**

**о водопроводно – канализационном хозяйстве**

**Привольненского сельского поселения**

В Привольненское сельское поселение входят два поселка: п.Привольный, в котором проживают -1018 чел и в п.Новопривольный -626 чел. Всего на территории Привольненского сельского поселения проживает – 1644 чел.

На север от п.Привольный на расстоянии 12 км расположены водопроводные скважины в количестве 3 шт., 1-на нерабочая а 2 -ве действующие 2005-2006 года

постройки, износ 45-50%.

Водовод от скважин до поселка составляет 12 км, из которых 6,4км трубы ПВХ диаметром 160 мл построено в 2009 году, износ 10% остальные 5,6 км состоит из чугунной трубы диаметром 100 мл. построены 1982году и износ 90%.

Водопроводная сеть протяженностью 12,0 км, диаметром труб от 63 до100 мл, год постройки водопроводной сети 1982 году и износ составил 90 % .

В п.Привольный 2 – насосные станции 2-го подъема 1982 года постройки изношены на 70%.

Водонапорные башни – 4 шт., 3шт по 25 куб, 1(одна) 15 куб., установлены в 2007 – 2008 году., износ 20 % .

В п.Новопривольный водопроводные скважины расположены на расстоянии 4,5 км на запад от поселка в количестве 2 шт., действующие построенные 2007-2008 года износ 20-25%.

Водовод от скважин до поселка 4,5 км, с диаметром трубы100 мл трубы азбистцементные построено в 2009 году износ 90%.

Водопроводная сеть протяженностью 5,8 км, диаметром труб от 80 до100 мл, труба 80 мл чугунная а труба 100 мл азбистцементные год постройки водопроводной сети 1986 году и износ составил 80 % .

Водонапорные башни – 3 шт., по 15 куб, установлены в 2005 году., износ 50 % .

Исполнитель: Г.Н.Гамалий

8(86379)36-2-92